installedCapacity:10
unitStatus:READ_TEST_DATA@UNITE1.EUAS|0
activePower:WRITE_TEST_DATA@UNITE1.EUAS|1
reactivePower:VISIBLE_TEST_DATA@UNITE1.EUAS|2
busbarVoltage:MULTIWRITE_TEST_DATA_1@UNITE1.EUAS|4
generatorCurrent:MULTIWRITE_TEST_DATA_2@UNITE1.EUAS|5
powerFactor:MULTIWRITE_TEST_DATA_3@UNITE1.EUAS|6
reservoirLevel:KESICI_AC_READ_DATA@UNITE1.EUAS|7
tailwaterLevel:KESICI_KAPA_READ_DATA@UNITE1.EUAS|9
waterFlowRate:RECIPE_TEST_DATA_1@UNITE1.EUAS|11
unitEfficiency:RECIPE_TEST_DATA_3@UNITE1.EUAS|13
breakerStatus:RECIPE_TEST_DATA_4@UNITE1.EUAS|14
alarms:LOC;UNITE1.EUAS
