installedCapacity:10
unitStatus:READ_TEST_DATA@UNITE2.EUAS|29
activePower:WRITE_TEST_DATA@UNITE2.EUAS|30
reactivePower:VISIBLE_TEST_DATA@UNITE2.EUAS|31
busbarVoltage:ENABLE_TEST_DATA@UNITE2.EUAS|32
generatorCurrent:MULTIWRITE_TEST_DATA_1@UNITE2.EUAS|33
powerFactor:MULTIWRITE_TEST_DATA_2@UNITE2.EUAS|34
reservoirLevel:MULTIWRITE_TEST_DATA_3@UNITE2.EUAS|35
tailwaterLevel:KESICI_AC_READ_DATA@UNITE2.EUAS|36
waterFlowRate:KESICI_AC_WRITE_DATA@UNITE2.EUAS|37
unitEfficiency:KESICI_KAPA_READ_DATA@UNITE2.EUAS|38
breakerStatus:RECIPE_TEST_DATA_1@UNITE2.EUAS|40
alarms:LOC;UNITE2.EUAS€TYPE;€GROUP;€LEVEL;
