installedCapacity:10
unitStatus:READ_TEST_DATA@UNITE3.EUAS|58
activePower:WRITE_TEST_DATA@UNITE3.EUAS|59
reactivePower:VISIBLE_TEST_DATA@UNITE3.EUAS|60
busbarVoltage:ENABLE_TEST_DATA@UNITE3.EUAS|61
generatorCurrent:MULTIWRITE_TEST_DATA_1@UNITE3.EUAS|62
powerFactor:MULTIWRITE_TEST_DATA_2@UNITE3.EUAS|63
reservoirLevel:MULTIWRITE_TEST_DATA_3@UNITE3.EUAS|64
tailwaterLevel:KESICI_AC_READ_DATA@UNITE3.EUAS|65
waterFlowRate:KESICI_AC_WRITE_DATA@UNITE3.EUAS|66
unitEfficiency:KESICI_KAPA_READ_DATA@UNITE3.EUAS|67
breakerStatus:RECIPE_TEST_DATA_1@UNITE3.EUAS|69
alarms:LOC;UNITE3.EUAS€TYPE;€GROUP;€LEVEL;
